**淮南师范学院泉山校区校园楼宇加装防护设施工程（二期）询价函**

编号：2022-后勤维修-003

1. 项目名称：淮南师范学院泉山校区校园楼宇加装防护设施工程（二期）

2、工程质量：施工质量要求达到合格及以上标准

3、工期：本工程工期为30天

4、领取询价函时间：2022年5月19日上午8：30-下午5：30

5、领取询价函及报价书送达地点：泉山校区二食堂329室

6、报价书送达截止时间：2022年5月26日上午10：00，报价书**二份**（密封装袋）**。**

7、评选办法：采取经评审的合理最低价法选择施工单位。

8、工作量清单：见附表

9、报价说明

（1）工程中使用的主材按我方要求的品牌报价，施工时也必须按此品牌施工，其他主要材料必须选用市场常用的大厂生产的优质产品。

（2）工程材料报价时须考虑市场价格变化风险，结算不予调整。

（3）本清单工作量为概算量，实际施工时数量可能有变化，决算按实际完成的工作量进行计算。

（4）各单位须按照2018年安徽省工程计价定额编制详细的预算书及报价汇总表(须含单位工程造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、分部分项工程量单价分析表、措施项目计价表、规费和税金计价表、主要材料价格表等)。

（5）报价书每一页加盖公章。

（6）各单位须自行查看施工现场条件，并根据施工条件进行报价。

（7）施工使用的水电费用，由施工方支付，按工程结算价的2‰收取。

（8）所有施工必须按照相关规范进行，做到整齐、美观。

（9）所有垃圾须外运出校园，报价时须含垃圾外运、处置的费用。

（10）该项目的报价限价69614.76元，高于限价报价无效。

淮南师范学院招标办公室

二〇二二年五月十八日

**一、泉山校区学生公寓7#、8#、9#、10#、11#楼应急通道出口加装防护设施工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| 1 | 玻璃雨篷 | 1、H钢雨棚牛腿（规格：长1300mm、宽100mm、厚8mm，含配件），间距1200mm；  2、夹胶钢化玻璃 6+0.76PVB+6；  3、墙边打胶防水密封；  4、建筑垃圾运出校外。 | 46.5m2 |

**二、泉山校区学生公寓1#、2#、3#、4#、5#、6#楼内出口加装防护设施工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| 1 | 玻璃雨篷 | 1、H钢雨棚牛腿（规格：长1300mm、宽100mm、厚8mm，含配件），间距1200mm；  2、夹胶钢化玻璃 6+0.76PVB+6；  3、墙边打胶防水密封；  4、建筑垃圾运出校外。 | 38.7m2 |

**三、泉山校区外语楼二层走廊加装防护设施工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| 1 | 玻璃雨篷 | 1、H钢雨棚牛腿（规格：长1300mm、宽100mm、厚8mm，含配件），间距1200mm；  2、夹胶钢化玻璃 6+0.76PVB+6；  3、墙边打胶防水密封；  4、建筑垃圾运出校外。 | 4m2 |

**四、泉山校区机械西门加装防护设施工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| 1 | 玻璃雨篷 | 1、H钢雨棚牛腿（规格：长1300mm、宽100mm、厚8mm，含配件），间距1200mm；  2、夹胶钢化玻璃 6+0.76PVB+6；  3、墙边打胶防水密封；  4、建筑垃圾运出校外。 | 5.7m2 |